Ulazi i izlazi sistema

1. PicoETF – kontrolni podsistem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komponenta | Opis | Količina |
| 1 | taster | digitalni ulaz | 4 |
| 2 | LCD displej | izlazna komponenta | 1 |

1. Pico – terenski podsistem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komponenta | Opis | Količina |
| 1 | LM35 temperaturni senzor | analogni ulaz | 1 |
| 2 | DC motor | PWM izlaz | 1 |
| 3 | LED dioda | digitalni izlaz | 7 |
| 4 | piezo (zvučnik/*buzzer*) | PWM izlaz | 1 |